

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид изделия** | **Размер,**  **мм**  **вес** | **Формат и марка изделия по прочности** | **Количество**  **штук в упаковке/ загрузка а/м 20т/шт.** |  | |
| **с учетом упаковки** | **с учетом упаковки и поддона** |
|  |  | **Кирпич керамический «Сталинградский кирпич»** | | | | |
| **1.4 НФ Лицевой (Морковь)** | 250x120x88  3,5 кг | 1,4 НФ/М-150 | 320/5760  280/5600 | 16,45 | 17,10 |
| **1.4 НФ Строительный пуст.(1с)** | 250x120x 88  3,5 кг | 1,4 НФ/М-125,150 | 320/5760 | 13,10 | \_\_\_\_ |
| **1.4 НФ Строительный пуст.(2с)** | 250x120x 88  3,5 кг | 1,4 НФ/М-125,150 | 320/5760 | 12,20 | \_\_\_\_ |
| **1 НФ полнотелый** | 250x120x 65  3,9 кг | 1 НФ/М-200 | 318/5088. 336/5040. | 11,85 | 12,70 |



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид изделия**  **Формат** | **Размер**  **вес** | **Марка изделия по прочности** | **Количество**  **штук в упаковке/ загрузка а/м 20т/шт** |  |
| **Цена за камень с учетом упаковки и поддона, руб./шт** | |
| **ТЕРМОБЛОК 44**  **(12,4 НФ)** | 440x250х219  19,6 кг | М-100 | 40/1040 | 76,80 | |
| **ТЕРМОБЛОК 38**  **(10,7 НФ)** | 380х250x219  17,0 кг | М-100,125 | 60/1200 | 61,60 | |
| **ТЕРМОБЛОК 25**  **(10,7 НФ)** | 250х380x219  17,0 кг | М-100 | 60/1200 | 61,60 | |
| **ТЕРМОБЛОК 38**  **(9,3 НФ)** | 380х250x188  14,5 кг | М-150 | 60/1440 | 73,80 | |
| **ТЕРМОБЛОК 38**  **(9,3 НФ)** | 380х250x188  14,5 кг | М-100 | 60/1440 | 59,00 | |
| **ТЕРМОБЛОК 20**  **(9,0 НФ)** | 400х200х219  14,5 кг. | М-100 | 48/1344 | 57,50 | |