

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид изделия** | **Размер в**  **мм (длина/ширина/высота),**  **вес в кг** | **Формат и марка изделия по прочности** | **Количество**  **штук в упаковке/**  **загрузка а/м 20т./шт.** | **Вариант упаковки** | |
| **с учетом упаковки** | **с учетом упаковки и поддона** |
|  |  | **Кирпич керамический «Сталинградский кирпич»** | | | | |
| **1,4 НФ Лицевой (Классический) гладкий/ фактурный** | 250x120x88  3,5 кг | 1,4 НФ/М-150 | 320/5760  280/5600 | \_\_\_\_ | 17,50 |
| **1,4 НФ Лицевой декоративный (Коричневый/Солома/Баварская кладка/ Чёрный) фактурный** | 250x120x88  3,5 кг | 1,4 НФ/М-150 | 280/5600 | \_\_\_\_ | 27,00 |
| **1 НФ Лицевой (Классический) гладкий/ фактурный** | 250x120x65  2,6 кг | 1 НФ/М-150 | 361/7722 | \_\_\_\_ | 15,10 |
| **1 НФ полнотелый** | 250x120x65  3,9 кг | 1 НФ/М-200 | 318/5088 | 14,40 | \_\_\_\_ |
| **0,7 НФ Лицевой (Классический) гладкий/фактурный** | 250x60x88  1,6 кг | 0,7 НФ/М-150 | 560/8960 | \_\_\_\_ | 12,50 |
| **0,5 НФ Лицевой (Классический) гладкий/фактурный** | 250x60x65  1,5 кг | 0,5 НФ/М-150 | 756/12960 | \_\_\_\_ | 11,90 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид изделия**  **Формат** | **Размер в мм (длина/ширина/высота),**  **вес в кг** | **Марка изделия по прочности** | **Количество**  **штук в упаковке/загрузка а/м 20т/шт.** | **Вариант упаковки** |
| **Цена за камень с учетом упаковки и поддона, руб./шт.** | |
| **ТЕРМОБЛОК 44 (12,4 НФ)** | 250х440x219  19,6 кг | М-100 | 40/1040 | 81,90 | |
| **ТЕРМОБЛОК 38 (10,7 НФ)** | 250x380х219  17,0 кг | М-100 | 60/1200 | 66,15 | |
| **ТЕРМОБЛОК 25 (10,7 НФ)** | 380x250х219  17,0 кг | М-100 | 60/1200 | 66,15 | |
| **ТЕРМОБЛОК 38 (9,3 НФ)** | 250x380х188  14,5 кг | М-100 | 60/1440 | 61,00 | |
| **ТЕРМОБЛОК 20 (9,0 НФ)** | 400х200х219  14,5 кг | М-100 | 48/1344 | 58,00 | |
| **ТЕРМОБЛОК 8 (4.4 НФ)** | 490х80х219  8,9 кг | М-100 | 120/2400 | 46,12 | |