


|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид изделия** | **Размер,**  **мм**  **вес** | **Формат и марка изделия по прочности** | **Количество**  **штук в упаковке/ загрузка а/м 20т/шт.** | **Вариант упаковки** | |
| **с учетом упаковки** | **с учетом упаковки и поддона** |
|  |  | **Кирпич керамический «Сталинградский кирпич»** | | | |
| **1.4 НФ Лицевой (Классический) гладкий/ фактурный** | 250x120x88  3,5 кг | 1,4 НФ/М-150 | 280/5600 | 16,45 | 17,1 |
| **1,4 НФ Лицевой (Коричневый.)**  **гладкий/факт.** | 250x120x88  3,5 кг | 1,4 НФ/М-150 | 280/5600 | \_\_\_\_ | 26,25 |
| **1 НФ лицевой классический гладкий/ фактурный** | 250x120x65  2,5 кг | 1 НФ/М-150 | 351/7722. | \_\_\_\_ | 14,37 |
| **1 НФ полнотелый** | 250x120x65  3,9 кг | 1 НФ/М-200 | 318/5088. 336/5040. | 13,98 | \_\_\_\_ |
| **0,7 НФ Лицевой (Классический) гладкий./факт.** | 250x60x88  2,2 кг | 0,7 НФ/М-150 | 560/8960 | \_\_\_\_ | 12,1 |
| **0,5 НФ Лицевой (Классический) гладкий./факт.** | 250x60x65  1,6 кг | 0,5 НФ/М-150 | 740/11840 | \_\_\_\_ | 11,7 |



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид изделия**  **Формат** | **Размер**  **вес** | **Марка изделия по прочности** | **Количество**  **штук в упаковке/ загрузка а/м 20т/шт** | **Вариант упаковки** |
| **Цена за камень с учетом упаковки и поддона, руб./шт** | |
| **ТЕРМОБЛОК 44 (12,4 НФ)** | 250х440x 219  19,2 кг | М-100 | 40/1040 | 81,9 | |
| **ТЕРМОБЛОК 38 (10,7 НФ)** | 250x380х 219  16,5 кг | М-100 | 60/1200 | 66,15 | |
| **ТЕРМОБЛОК 25 (10,7 НФ)** | 380x 250х219  16,5 кг | М-100 | 60/1200 | 66,15 | |
| **ТЕРМОБЛОК 38 (9,3 НФ)** | 250x380х188  14,5 кг | М-100 | 60/1440 | 61,00 | |
| **ТЕРМОБЛОК 20 (9,0 НФ)** | 200х400х219  14,75 кг. | М-100 | 48/1344 | 58,00 | |
| **ТЕРМОБЛОК 8 (4.4 НФ)** | 490х80х219  8,3 кг. | М-100 | 120/2400 | 46,12 | |